**Магнитный сверлильный станок ELEMENT 100**

* Новый двигатель с улучшенным якорем
* Электронная защита станка и сверл от поломки
* Перекидная ручка давления на сверло
* Простая панель управления станком
* Удобная ручка для переноски
* Станок с поворотным основанием

|  |  |
| --- | --- |
| **Характеристики двигателя** | **230 В, 4А, 2000 Вт** |
| Макс. скорость вращения шпинделя без нагрузки (4 скорости) | 1 скорость 45-129 об/мин2 скорость 70-208 об/мин3 скорость 150-434 об/мин4 скорость 240-700 об/мин(ручная регулировка) |
| Макс. диаметр сверления корончатым сверлом | 100мм х 100 мм глубина |
| Макс. диаметр сверления спиральным сверлом | 32 мм |
| Макс. диаметр нарезания резьбы | М30 |
| Шпиндель | Конус Морзе 3 |
| Площадь магнита | 228x114 мм |
| Сила магнитного сцепления | 2 000 кг |
| Внешние размеры, макс (ВхШхД) | 560х230х460 мм |
| Вес | 24,8 кг |

**Комплект поставки:**

|  |
| --- |
| Удобный чемодан для переноски станка |
| Быстросъемный переходник под кольцевые сверла Kонус Mорзе №3 на Weldon 19,05 с отверстием для подачи СОЖ |
| Быстрозажимной патрон для спирального сверла диаметром до 16 мм |
| Предохранительный ремень |
| Набор ключей |
| Паспорт на русском языке |
| Комплект запасных угольных щеток генератора |
| Составной пилот (направляющая) для сверл |
| Защитные очки |

