

**Магнитный сверлильный станок ELEMENT 75**

* Увеличена мощность cтанка на 28%
* Новый двигатель с улучшенным якорем
* Электронная защита станка и сверл от поломки
* Перекидная ручка давления на сверло
* Простая панель управления станком
* Удобная ручка для переноски

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристики двигателя | 230 В, 4А, 1800 Вт |
| Макс. скорость вращения шпинделя без нагрузки (2 скорости) | 70-500 об/мин(ручная регулировка) |
| Макс. диаметр сверления корончатым сверлом | 75 мм х 75 мм глубина |
| Макс. диаметр сверления спиральным сверлом | 26 мм |
| Макс. диаметр нарезания резьбы | М24 |
| Шпиндель | Конус Морзе 3 |
| Площадь магнита | 220x114 мм |
| Сила магнитного сцепления | 1 850 кг |
| Внешние размеры, макс (ВхШхД) | 545х230х460 мм |
| Вес | 23,5 кг |

**Комплект поставки:**

|  |
| --- |
| Удобный чемодан для переноски станка |
| Быстросъемный переходник под кольцевые сверла Kонус Mорзе №3 - Weldon 19,05 с отверстием для подачи СОЖ |
| Быстрозажимной патрон для спирального сверла диаметром до 16 мм |
| Предохранительный ремень |
| Набор ключей |
| Паспорт на русском языке |
| Комплект запасных угольных щеток генератора |
| Составной пилот (направляющая) для сверл |
| Защитные очки |

